**c语言选择题就几分太丢人了，快来学习吧，15+不再遥不可及。**

　1下面四个选项中,均是不合法的用户标识符的选项是( C )。  
A) A B) float C) b-a D) \_123   
p\_0 lao goto temp  
do \_A int INT  
2下面四个选项中,均是不合法浮点数的选项是( B )。  
A) 160. B) 123 C) -018 D) -e3  
0.12 2e4.2 123e4 .234  
e3 .e5 0.0 1e3  
3下面四个选项中,均是不正确的八进制或十六进制数的选项是( D )。  
A)016 B)0abc C)010 D)0a12   
0x8f 017 -0x11 7ff  
018 0xa 0x16 -123  
4以下每个选项都代表一个常量,其中不正确的实型常量是( B )。  
A)2.607E-1 B)0.8103e 2 C)-77.77 D)45.6e-2  
5可用作用户标识符的一组标识符是( B )。  
A)void B)a3\_b3 C)For D)2a  
define \_xyz -abc DO  
WORD IF Case sigeof  
6下列标识符组中，合法的用户标识符为( B )。  
A) PAd与p#d  
B) Scanf 与a10  
C) void与max  
D) A\*与temp  
7（ B ）是C语言提供的合法的数据类型关键字。  
A)Float B)signed C)integer D)Char  
8以下选项中正确的常量是( B )。  
A) 012  
B) -20  
C) 1，000  
D) 4 5 6  
9现已定义整型变量int i=1；  
执行循环语句while(i+ +<5)；后，i的值为( B )。  
A)1 B)5 C)6 D)以上三个答案均不正确  
10设变量a是整型,f是实型,i是双精度型,则表达式10+'a'+i\*f值的数据类型为( C )。  
A)int B)float C)double D)不确定

11若有说明语句：char c='\72';则变量c ( C )。  
A)包含1个字符 B)包含2个字符  
C)包含3个字符 D)说明不合法,c的值不确定  
12设X、Y、Z都是int整型变量,且x=2, y=3, z=4,则下面的表达式中,值为0的表  
达式是( A )。  
A) 'x'&&'z' B) (!y= =1)&&(!z= = 0)  
C) (x<y)&&!z||1 D) x||y+y&&z-y  
13以下叙述中正确的是( B )。  
A) 在C程序中无论是整数还是实数,只要在允许的范围内都能准确无误的表示  
B) 若在定义语句double a,b;之后,因为变量a,b已正确定义,因此立刻执行这样的表达式：a=b+9.381是正确的  
C) 在C程序中,常量、变量、函数调用,都是表达式的一种  
D) 在main函数中,变量一经定义,系统将自动赋予初始值  
14设有说明：char w;int x;float y;double z;则表达式w\*x+z-y值的数据类型为( C )。  
A) float B) char C) int D) double  
15设a=2,b=3,c=4,则表达式 a+b>c&&b= =c&&a||b+c&&b+c的值为( D )。  
A) 5 B) 8 C) 0 D) 1  
16在C语言中,逻辑值"真"的表示是用( D )。  
A) true B) 整型值0 C) 非另整型值 D) T  
17以下不正确的叙述是( C )。  
A)在C程序中,逗号运算的优先级最低  
B)在C程序中,APH和aph是两个不同的变量  
C)若a和b类型相同,在计算了赋值表达式a=b后b中的值将放入a中,而b中的值不变   
D)当从键盘输入数据时,对于整型变量只能输入整型数值,对于实型变量只能输入实型数值  
18以下结果为整型的表达式（设有int i; char c; float f;）是（ D ）。   
A)i+f B)i\*c C)c+f D)i+c+f  
19设有逗号表达式(a=3\*5，a\*4)，a+15，a的值为( B )。  
A)60 B)30 C)15 D)90   
20设Int n=3；则有表达式n++，n的结果是( C )。  
A)2 B)3 C)4 D)5  
21若在scanf函数语句中没有非格式字符作输入数据的间隔，则可用( ACD )。  
作为输入数据的间隔。  
A）空格 B）逗号 C）TAB D）回车  
22使用scanf函数时，在源程序开头( ABC )。  
A）书写#include "stdio.h" B）书写#include <stdio.h>  
C）不必写#include <stdio.h> D）书写#include "scanf.h"

1.下列四组选项中,均不是C语言关健字的选项是( A )。  
A) define B) gect C) include D) while  
IF char scanf go   
type printf case pow  
2.下面四个选项中,均是合法整型常量的选项是( A )。  
A)160 B)-0xcdf C) -01 D)-0x48a   
-0xffff 01a 986,012 2e5  
011 0xe 0668 0x  
<<02>>B>>2  
3.下面四个选项中,均是不合法的转义符的选项是( B )。  
A) '\"' B) '\1011' C) '\011' D) '\abc'   
'\\' '\' '\f' '\101'  
'xf' '\A' '\}' 'x1f'  
4.下面不正确的字符串常量是( A )。  
A)'abc' B)"12'12" C)"0" D)" "  
5.以下选项中不合法的用户标识符是( A )。  
A)abc.c B)file C)Main D)PRINT  
6.C语言提供的合法关键字是( D )。  
A) swith  
B) cher  
C) Case  
)． Default  
7.下列标识符组中，合法的用户标识符为 A  
A)\_0123与ssiped  
B)del-word与signed  
C)list与\*jer  
D) keep%与wind  
8.在C语言中,逻辑值"真"的表示是用( C )。  
A) true B) 整型值0 C)非另整型值 D) T  
9若有以下定义  
char s='\092';  
则该语句（ B ）  
A)使s的值包含一个字符 B)定义不合法，s的值不确定   
C)使s的值包含4个字符 D)使s的值包含3个字符  
10设C语言中，int类型数据占2个字节，则float类型数据占（ D ）个字节。

A)1 B)2 C)8 D)4  
11已知字母A的ASCII码为十进制数65,且c2为字符型,则执行语句c2='A'+'6'-'3'后,c2中的值为( A )。  
A)D B)68 C)不确定的值 D)C  
12逻辑运算符两侧运算对象的数据类型是 ( D )。  
A) 只是0或1 B) 只能是0或非0正数  
C) 只能是整型或字符型数据 D) 可以是任何合法的类型数据  
13TURBO C中int类型变量所占字节数是( B )。  
A)1 B)2 C)3 D)4  
14在C语言中,char型数据在内存中的存储形式是( D )。  
A) 补码 B) 反码 C) 原码 D) ASCII码  
15若有以下定义,则能使值为3的表达式是( D )。  
int k=7, x=12;  
A)x%=(k%=5) B)x%=(k-k%5) C)x%=k-k%5 D)(x%=k)-(k%=5)  
16判断char型变量c1是否为小写字母的正确表达式为 ( D )。  
A) 'a'<=c1<='z' B) (c1>=A. &&(c1<='z')  
C) ('a'>=c1)||('z'<=c1) D) (c1>='a')&&(c1<='z')  
17 已知各变量的类型说明如下：  
int k,a,b;  
unsigned long w=5;  
double x=1.42  
则以下不符合C语言语法的表达式是( A )。  
A)x%(-3)  
B)w+=-2  
C)k=(a=2,b=3,a+b)  
D)a+=a-=(b=4)\*(a=3)  
18若t为double类型,表达式（t=1,t+5,t++）的值是( D )。  
A)1 B)6.0 C)2.0 D)1.0  
19设n=10，i=4，则赋值运算 n%=i+1执行后，n的值是( A ).  
A) 0  
B) 3  
C) 2  
D) 1  
20设Int n=3；则有表达式++n，n的结果是( C )。  
A)2 B)3 C)4 D)5  
21用十进制形式输入有符号整数时，在scanf函数语句里格式字符为( AB )。  
A）d B）i C）n D）u  
22在scanf函数语句中可用的修饰符有( ABCD )。

A）\* B）h C）l D）宽度

1下面四个选项中,均是非法常量的选项是( A )。  
A)'as' B)'\\' C)-0x18 D)0xabc   
-0fff '\01' 01177 '\0'  
'\0a' 12,456 0xf "a"  
2下面四个选项中,均是不合法整型常量的选项是( D )。  
A)-0f1 B)-0xcdf C) -018 D)-0x48eg  
-0xffff 017 999 -068  
0011 12,456 5e2 03f  
3下面正确的字符常量是( C )。  
A) "c" B) '\\'' C) 'W' D) '  
4以下每个选项都代表一个常量,其中正确的整型常量是( B )。  
A)1.2 B)-20 C)1,000 D)4 5 6  
5以下选项中不合法的用户标识符是( C )。  
A)\_123 B)Printf C)A$ D)Dim  
6在下列C语言程序中，可以用做变量名的是( B )。  
A) 1  
B) a1  
C) int  
D) \*p  
7C语言提供的合法数据关键字是( A )。  
A) float  
B) Sagned  
C) Integer  
D) Char  
8以下符号中不能用作用户标识符的符号是( B )。  
A)\_256 B)void  
C)scanf D)Struct  
9若k为int型变量，则以下语句（ C ）。  
k=8567;  
printf("|%-06d|\n",k);  
A)输出格式描述不合法 B)输出为|008567|  
C)输出为|8567| D)输出为|-08567|

10sizeof(float)是( B )。  
A)一个双精度表达式 B)一个整型表达式  
C)一种函数调用 D)一个不合法的表达式  
11在C语言中, int、char和short三种类型数据在内存中所占用的字节数( D )。  
A)由用户自己定义 B)均为2个字节  
C)是任意的 D)由所用机器的机器字长决定  
12判断char型变量c1是否为小写字母的正确表达式为 ( D )。  
A) 'a'<=c1<='z' B) (c1>=A. &&(c1<='z')  
C) ('a'>=c1)||('z'<=c1) D) (c1>='a')&&(c1<='z')  
13以下叙述中正确的是( B )。  
A．a是实型变量,C语言允许进行以下赋值a=10,因此可以这样说：实型变量中允许存放整型值  
B．在赋值表达式中,赋值号右边即可以是变量也可以是任意表达式  
C．执行表达式a=b后,在内存中a和b存储单元中的原有值都将被改变,a的值已由原值改变为b的值,b的值由原值变为0  
D．已有a=3,b=5当执行了表达式a=b,b=a之后,已使a中的值为5,b中的值为3  
14表达式18/4\*sqrt (4.0)/8值的数据类型为( C )。  
A)int B)float C)double D)不确定  
15下列运算符中,不属于关系运算符的是( C )。  
A) < B) > = C) ! D) ! =  
16若希望当A的值为奇数时,表达式的值为真,A的值为偶数时,表达式的值为假,则以下不能满足要求的表达式是 ( C )。  
A) A%2= =1 B) !(A%2= =0) C) !(A%2) D) A%2  
17已知各变量的类型说明如下：  
int i=8,k,a,b;  
unsigned long w=5;  
double x=1.42,y=5.2;  
则以下符合C语言语法的表达式是( A )。  
A)a+=a-=(b=4)\*(a=3)  
B)a=a\*3=2  
C)x%(-3)  
D)y=float(i)  
18 若变量已正确定义并赋值,下面符合C语言语法的表达式是( B )。  
A)a=a+7; B)a=7+b+c,a++ C)int 12.3%4 D)a=a+7=a+b  
19逗号表达式(a=3\*5，a\*4)，a+15的值为( C )。  
A)15 B)60 C)30 D)不确定  
20设Int n=3；则n++的结果是( B )。  
A)2 B)3 C)4 D)5

21用小数或指数形式输入实数时，在scanf函数语句里格式字符为( BCD )。  
A）i B）f C）e D）g  
22可以使用( CD )输入字符型数据。  
A）putchar(c); B）getchar(c); C）getchar(); D）scanf("%c",&c);